{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":5,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,26,0],[27,1,27,4],[28,0,38,0],[39,0,48,0],[49,0,54,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["模块化血流动力学监测平台产品参数调研清单（设备类型二）"]
["功能性参数","序号","详细项目","产品是否符合（是/否）","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"模块化多参数血流动力学监测平台，使用6腔及7腔Swan-Ganz漂浮导管，监测连续血流动力学参数"]
[null,2,"主机可通过扩展模块升级检测功能，可选升级模块包括：微创监测功能、无创监测功能、低血压预警检测功能。"]
[null,3,"主机配有热插拔电池"]
[null,4,"主机使用6腔或7腔Swan-Ganz漂浮导管，连续监测血流动力学参数，无需人工打冰水手动校准。同时也具有4腔Swan-Ganz漂浮导管传统打冰水校准监测心排量的功能"]
[null,5,"直接监测获得连续的血流动力学参数（前负荷）：右心室舒张末期容积（RVEDV）、肺动脉嵌顿压（PAWP）"]
[null,6,"直接监测获得连续的血流动力学参数（心脏做功）：心排量（CO）、每搏量（SV）、右心射血分数（RVEF）"]
[null,7,"直接监测获得连续的血流动力学参数（后负荷）：体循环阻力（SVR）、肺循环阻力（PVR）"]
[null,8,"直接监测获得连续的血流动力学参数（氧代谢）：混合静脉血氧饱和度（SvO2）"]
[null,9,"改良的热稀释法技术，连续心排量（CCO）监测，无需人工打冰水手动校准。同时也具有传统打冰水校准监测心排量(ICO)的功能。心排量等血流动力学参数，自动连续更新显示"]
[null,10,"监测连续右心室舒张末期容积（RVEDV）、连续的右心射血分数（RVEF）"]
[null,11,"监测连续混合静脉氧饱和度（SvO2）"]
[null,12,"直接监测获得：肺动脉压（PAP）；肺动脉嵌顿压（PAWP）"]
[null,13,"不少于六个动态生理模拟操作界面可供选择：决策树界面、模拟生理界面、仪表盘界面、数据记录界面、干预分析-趋势解析界面、趋势图表界面等，为临床提供直观的监测数据及动态模拟图"]
[null,14,"操作系统： Windows操作系统，多种语言选择，可选择中、英文操作界面"]
[null,15,"屏幕有拍照键，可一键截屏，记录瞬间多变的血流动力参数，数据图可直接下载至U盘保存"]
[null,16,"系统具有血流动力学，氧动力学等衍生参数计算编辑功能"]
[null,17,"系统具有报警功能，可分析报警原因及排除故障"]
[null,18,"可与医院信息化系统无缝链接且加密集成"]
[null,19,"数据端口：可连接外接显示器及投影仪，便于临床教学及观摩"]
[null,20,"6腔漂浮导管和对应静脉血管鞘，7腔漂浮导管(含VIP注射腔)和对应尺寸静脉血管鞘。可测得PAP、PAWP、SvO2、RVEDV、RVEF、CO、SV等。7腔漂浮导管VIP注射腔可在为高危病人进行监测同时静脉给药，不影响其他血流动力学参数的监测。"]
[null,21,"前负荷参数（容量参数）：动态连续右心室舒张末期容积（RVEDV）、动态连续右心舒张期末期容积指数（RVEDVI）"]
[null,22,"前负荷参数（压力参数）：连续的肺动脉压（PAP）、肺动脉嵌顿压（PAWP/PAOP）、右房压（RAP）、左房压（LAP）"]
[null,23,"心脏做功参数：动态连续心排量（CO）、动态连续心排指数（CI）、动态连续每搏量（SV）、动态连续每搏量异变度（SVV）、动态连续每搏量指数（SVI）、动态连续右心室射血分数（RVEF)"]
[null,24,"后负荷参数：动态连续外周血管阻力(SVR)、动态连续外周血管阻力指数（SVRI）、肺动脉血管阻力（PVR）、肺动脉血管阻力指数（PVRI）"]
[null,25,"氧代谢参数：动态连续混合静脉氧饱和度（SvO2） 、氧供（DO2）、氧耗（VO2）"]
[null,"备注：序号1-8为基本功能要求；序号21-25为监测参数功能性参数"]
["指标性参数","序号","详细项目","产品参数","备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)"]
[null,1,"电池续航能力：","     分钟"]
[null,2,"心排量等血流动力学参数，自动连续更新显示，每    自动更新一次数值。","     秒"]
[null,3,"操作系统：根据临床需求自定义显示方式，可设置   大数字显示，    趋势图显示","     个；     个"]
[null,4,"触摸式彩色显示屏：          ；分辨率：      ","     英寸；     （分辨率）"]
[null,5,"有线和无线通信端口：    有线以太端口","     个"]
[null,6,"HDMI高清端口：      ","     个"]
[null,7,"RS-232串行端口：    ，最大传输速率：    ","     个；      KB/秒"]
[null,8,"USB端口：     ","     个"]
[null,9,"电源要求：电压：        交流电，       ；最大耗电量：      。","       V；     HZ；     W"]
[null,10,"工作温度：      ；储存温度        。相对湿度：   ","    ℃～   ℃；    ℃～   ℃；   %"]
["配置清单","序号","详细项目","配置数量","备注(可根据实际产品自行补充)"]
[null,1,"配套耗材：6腔漂浮导管和对应静脉血管鞘，7腔漂浮导管(含VIP注射腔)和对应尺寸静脉血管鞘"]
[null,2]
[null,3]
[null,4]
[null,5]
[null,6]
[null,7]
[null,8]
[null,9]
["补充参数\n\n（根据产品本身可自行补充，若无，可不填写）","序号","详细项目","产品参数","备注"]